Inspección de seguridad y salud en el trabajo ■
DATOS DE LA INSPECCIÓN
	Empresa
	
	Área / instalación
	

	Tipo de inspección
	
	Fecha y hora
	

	Inspector(es)
	
	Responsable del área
	

	Inspección N.º
	
	Trabajadores en el área
	


LISTA DE VERIFICACIÓN
	Orden y limpieza
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Hallazgo

	1  Pasillos y vías de circulación libres
	☐
	☐
	☐
	

	2  Áreas de trabajo limpias y ordenadas
	☐
	☐
	☐
	

	3  Materiales apilados de forma estable y a altura segura
	☐
	☐
	☐
	

	4  Residuos separados en recipientes rotulados
	☐
	☐
	☐
	

	5  Pisos sin derrames de líquidos
	☐
	☐
	☐
	

	6  Iluminación suficiente para la tarea
	☐
	☐
	☐
	



	Equipos de protección personal (EPP)
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Hallazgo

	7  Uso de casco donde se exige
	☐
	☐
	☐
	

	8  Uso de calzado de seguridad
	☐
	☐
	☐
	

	9  Lentes de seguridad donde hay riesgo de proyección
	☐
	☐
	☐
	

	10  Protección auditiva en zonas de ruido
	☐
	☐
	☐
	

	11  Guantes adecuados a la tarea
	☐
	☐
	☐
	

	12  EPP en buen estado y con registro de entrega
	☐
	☐
	☐
	



	Emergencias e incendios
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Hallazgo

	13  Extintores en su lugar, señalizados y sin obstáculos
	☐
	☐
	☐
	

	14  Extintores con carga vigente e inspección mensual registrada
	☐
	☐
	☐
	

	15  Salidas de emergencia libres y señalizadas
	☐
	☐
	☐
	

	16  Luces de emergencia operativas
	☐
	☐
	☐
	

	17  Plano y rutas de evacuación visibles
	☐
	☐
	☐
	

	18  Botiquín completo y con productos vigentes
	☐
	☐
	☐
	

	19  Números de emergencia a la vista
	☐
	☐
	☐
	

	20  Brigadas de emergencia designadas
	☐
	☐
	☐
	



	Instalaciones eléctricas
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Hallazgo

	21  Tableros cerrados, rotulados y con señal de riesgo eléctrico
	☐
	☐
	☐
	

	22  Interruptores diferenciales operativos
	☐
	☐
	☐
	

	23  Cables sin empalmes expuestos ni daños
	☐
	☐
	☐
	

	24  Extensiones en buen estado y sin sobrecarga
	☐
	☐
	☐
	

	25  Tomacorrientes con tapa y conexión a tierra
	☐
	☐
	☐
	

	26  Acceso a los tableros libre
	☐
	☐
	☐
	



	Herramientas, máquinas y equipos
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Hallazgo

	27  Herramientas manuales en buen estado
	☐
	☐
	☐
	

	28  Máquinas con guardas de protección
	☐
	☐
	☐
	

	29  Herramientas eléctricas con cable y enchufe en buen estado
	☐
	☐
	☐
	

	30  Equipos con inspección o mantenimiento al día
	☐
	☐
	☐
	

	31  Bloqueo y etiquetado durante el mantenimiento
	☐
	☐
	☐
	

	32  Solo personal autorizado opera los equipos
	☐
	☐
	☐
	



	Trabajos en altura
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Hallazgo

	33  Permiso de trabajo en altura vigente
	☐
	☐
	☐
	

	34  Arnés y línea de vida inspeccionados
	☐
	☐
	☐
	

	35  Puntos de anclaje adecuados
	☐
	☐
	☐
	

	36  Andamios completos, nivelados y con barandas
	☐
	☐
	☐
	

	37  Escaleras en buen estado y bien apoyadas
	☐
	☐
	☐
	

	38  Bordes y aberturas protegidos
	☐
	☐
	☐
	



	Señalización
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Hallazgo

	39  Señales de obligación, prohibición y advertencia visibles
	☐
	☐
	☐
	

	40  Zonas de riesgo delimitadas
	☐
	☐
	☐
	

	41  Rutas peatonales y vehiculares separadas
	☐
	☐
	☐
	

	42  Hojas de datos de seguridad de los productos químicos disponibles
	☐
	☐
	☐
	



	Sustancias peligrosas
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Hallazgo

	43  Productos químicos rotulados
	☐
	☐
	☐
	

	44  Almacenados por compatibilidad
	☐
	☐
	☐
	

	45  Bandejas o kit antiderrames disponibles
	☐
	☐
	☐
	

	46  Cilindros de gas asegurados contra caídas
	☐
	☐
	☐
	



HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS
	N.º
	Hallazgo
	Tipo
	Riesgo
	Acción correctiva
	Responsable
	Fecha límite

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	



	Inspector(a)
Nombre, cargo, firma y fecha
	
	Responsable del área
Nombre, cargo, firma y fecha
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